{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["proxmark3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"proxmark3","index":0,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Qty","Reference Designators","Value","Min Qty","P/N","Description"]
[20,"C1, C4, C18, C19, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C28, C29, C30, C31, C32, C44, C46, C47, C10, C45","33n",20,"490-1528-1-ND","CAP CER 33000PF 16V 10% X7R 0603"]
[5,"C2, C3, C6, C7, C14","22p",10,"490-1335-1-ND","CAP CER 22PF 100V 5% C0G 0603"]
[1,"C5","2n",10,"490-1458-1-ND","CAP CER 2000PF 50V 5% C0G 0603"]
[7,"C8, C11, C12, C16, C39, C42, C43","1n",10,"445-2312-1-ND","CAP CER 1000PF 100V C0G 5% 0603"]
[6,"C13, C17, C20, C36, C40, C41"]
[1,"C15","130p",10,"490-1354-1-ND","CAP CER 130PF 100V 5% C0G 0603"]
[4,"C9, C27, C33, C34","4u7",10,"587-1392-1-ND","CAP CER 4.7UF 16V 10% X7R 1210"]
[1,"C35","100p",10,"490-1351-1-ND","CAP CER 100PF 100V 5% C0G 0603"]
[2,"C37, C38","100u",5,"PCE3783CT-ND","CAP ELECT 100UF 16V 20% FK SMD"]
[2,"D3, D2",null,2,"497-2529-1-ND","DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT-23"]
[2,"D10, D11",null,2,"BZX84C47-FDICT-ND","DIODE ZENER 47V 350MW SOT23-3"]
[2,"D1, D7",null,2,"BAS21INCT-ND","DIODE SWITCHING 200V SOT-23"]
[1,"D4",null,1,"160-1434-1-ND","LED YELLOW ORANGE CLEAR 0603 SMD"]
[1,"D5",null,1,"754-1357-1-ND","LED GREEN CLEAR 0603 SMD"]
[2,"D6, D9",null,2,"160-1436-1-ND","LED SUPER RED CLEAR 0603 SMD"]
[1,"D8",null,1,"ESDA6V1L-TPCT-ND","TVS ESD 6.1V 300W SOT-23"]
[1,"IC1",null,1,"122-1513-5-ND","XC2S30-5VQG100C FPGA 2.5V 216 CLB'S 100-VQFP"]
[1,"IC2",null,1,"AT91SAM7S256AU001-ND","IC ARM7 MCU 32BIT 256K 64LQFP"]
[2,"IC3, IC13",null,2,"MCP1824T-3302E/OTCT-ND","IC LDO REG 300MA 3.3V SOT23-5"]
[1,"IC4",null,1,"NC7SZ04M5XCT-ND","IC INVERTER SGL TINYLOGIC SOT-23"]
[1,"IC5",null,1,"296-18147-1-ND","IC COMPARATOR R-R HI-SPD SOT23-8"]
[1,"IC6",null,1,"MCP6294-E/ST-ND","IC OPAMP 2.4V QUAD R-R 14TSSOP"]
[1,"IC7",null,1,"MCP100T-300I/TTCT-ND","IC SUPERVISOR ACTIVE LOW SOT23-3"]
[1,"IC8",null,1,"296-2184-5-ND","TLC5540IPW 8-BIT PAR HS A/D CONV 24TSSOP"]
[2,"IC9, IC10",null,2,"497-2916-1-ND","IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20TSSOP"]
[1,"IC11",null,1,"497-7382-1-ND","M74HC4066TTR SWITCH QUAD 2X1 14TSSOP"]
[1,"IC12",null,1,"LP2989IM-2.5-ND","IC REGULATOR MICROPWR LDO 8-SOIC"]
[1,"IC14",null,1,"AD8052ARMZ-ND","IC OPAMP VF R-R DUAL LDIST 8MSOP"]
[1,"Q1",null,1,"568-1741-1-ND","TRANS 2N3904 NPN SW 200MA 40V SOT23"]
[1,"Q2",null,1,"IRF7307PBFCT-ND","IRF7307 MOSFET N+P 20V 4.3A 8-SOIC"]
[2,"R1, R42","1M",10,"311-1.00MHRCT-ND","RES 1.00M OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[3,"R2, R52, R54",100,10,"311-100HRCT-ND","RES 100 OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[6,"R3, R53, R24, R25, R26, R55",330,10,"311-330HRCT-ND","RES 330 OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[2,"R4, R5",27,10,"311-27.0HRCT-ND","RES 27.0 OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[1,"R6","1K5",10,"311-1.50KHRCT-ND","RES 1.50K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[16,"R7, R8, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R34, R40, R45, R46,R47, R50, R56, R57","10K",20,"311-10.0KHRCT-ND","RES 10.0K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[3,"R9, R10, R12","100K",10,"311-100KHRCT-ND","RES 100K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[1,"R11","510K",10,"311-510KHRCT-ND","RES 510K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[4,"R16, R32, R35, R58","zerohm",10,"311-0.0GRCT-ND","RES 0.0 OHM 1/10W 5% 0603 SMD"]
[2,"R20, R31","240K",10,"311-240KHRCT-ND","RES 240K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[1,"R21","24K",10,"311-24.0KHRCT-ND","RES 24.0K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[4,"R22, R27, R28, R29, R45, R46",33,10,"311-33.0HRCT-ND","RES 33.0 OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[4,"R23, R39, R43, R44","1K",10,"311-1.00KHRCT-ND","RES 1.00K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[2,"R30, R41","10M",10,"311-10.0MHRCT-ND","RES 10.0M OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[3,"R33, R49, R51","2K4",10,"311-2.40KHRCT-ND","RES 2.40K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[4,"R36, R37, R38, R48"]
[1,"R59","2K3",10,"311-3.30KHRCT-ND","RES 3.30K OHM 1/10W 1% 0603 SMD"]
[1,"RLY1",null,1,"Z827-ND","RELAY DPDT 5VDC 1A SMD"]
[1,"SV1",null,1,"H2959CT-ND","CONN RECEPT MINI USB2.0 5POS"]
[1,"SV2",null,1,"H10488-ND","CONN RECEPT MQ172 4POS SMT LOW PROFILE"]
[1,"SV3",null,1,"S9172-ND","CONN HEADER 2.54MM 20POS GOLD"]
[1,"SV5"]
[1,"SW1",null,1,"P12969SCT-ND","SWITCH LT 8MM 500GF H=6.5MM SMD"]
[7,"TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP7, TP8",null,7,"5015KCT-ND","PC TEST POINT MINIATURE SMT"]
[1,"TP6",null,10,"5006K-ND","TEST POINT PC COMPACT .063\"D BLK"]
[1,"U1",null,10,"445-1566-1-ND","FERRITE CHIP 30 OHM 6A 0805"]
[1,"XT1","13.56 MHz",1,"887-1083-1-ND","CRYSTAL 13.560 MHZ 18PF SMD"]
[1,"XT2","16 MHz",1,"887-1086-1-ND","CRYSTAL 16.000 MHZ 18PF SMD"]
[150]
[]
[null,"Last Updated 3/3/2010"]